复刻说明：
供电电源功率一定要够，推荐24V5A开关电源
单点接地处可用烙铁把焊锡涂上去，直接短接代替0欧姆电阻

不知道ZVS如何推高压包的，建议先去B站和百度找相关教程，有很多
注意散热，那俩个线性稳压器要用飞线接到大散热片上

部分元件购买链接：
这些是我买过的
蓝牙音频模块购买链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-21223910208.14.632c6a4bjgGaRJ&id=586184252139
大磁环铁硅铝电感47uH   https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.44302e8dLKh5JD&id=657574156041&_u=i3hpih2g77c4
卧式钮子开关https://detail.tmall.com/item.htm?id=621927754213&spm=a1z09.2.0.0.44302e8dLKh5JD&_u=i3hpih2gca02

这俩个是我随便搜的，大家自己看着买就行
ZVS驱动板 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.102.42021b1ejJ0shy&id=599588551883&ns=1&abbucket=8#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.36.a53f6bb9nzn8aJ&id=527231297804&ns=1&abbucket=8#detail

